| **قیمت سه ماهه چهارم 1397** | **قیمت سه ماهه سوم 1397** | **قیمت سه ماهه چهارم 1396** | **واحد** | **شرح عامل** | **شماره عامل** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف ، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول ، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا ۴۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر | ۳۳۲۰۰۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | ایزولاتور مخصوص نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی ، از نوع شیاردار و هر شیار متناسب با ضخامت شینه‌ها با تولرانس استاندارد ، از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها ، با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا ۴۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر | ۳۳۲۰۰۱۰۳ |
|  |  |  | عدد | ایزولاتور مخصوص نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی ، از نوع شیاردار و هر شیار متناسب با ضخامت شینه‌ها با تولرانس استاندارد ، از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های ۵۰۰ آمپر تا ۱۰۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر | ۳۳۲۰۰۱۰۴ |
|  |  |  | عدد | مقره عبوزی برای پایه شینه‌های ارت از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین با کلیه لوازم نصب مورد نیاز | ۳۳۲۰۰۱۰۵ |
|  |  |  | عدد | مقره چرخی فشارضعیف S80 | ۳۳۲۰۰۷۰۱ |
|  |  |  | عدد | مقره چرخی فشارضعیف S70 | ۳۳۲۰۰۷۰۲ |
|  |  |  | عدد | مقره سوزنی چینی رادیو فریت ۲۰ کیلو ولت ، با پایه مربوط در راس تیر | ۳۳۲۰۰۸۰۱ |
|  |  |  | عدد | مقره سوزنی چینی رادیو فریت ۲۰ کیلو ولت ، با پایه مربوط ساق کوتاه برای کنسول فلزی | ۳۳۲۰۰۸۰۲ |
|  |  |  | عدد | مقره سوزنی چینی رادیو فریت ۲۰ کیلو ولت ، با پایه مربوط ساق بلند برای کنسول چوبی | ۳۳۲۰۰۸۰۳ |
|  |  |  | سری | دو عدد مقره بشقابی چینی ۲۰ کیلو ولت با نیروی کششی ۷۰۰۰ کیلوگرم و با تمام لوازم مربوط ساکت ای بال ، ای شیکل و مهره چشمی | ۳۳۲۰۰۹۰۱ |
|  |  |  | سری | سه عدد مقره بشقابی چینی ۲۰ کیلو ولت ، با نیروی کششی ۷۰۰۰ کیلوگرم و با تمام لوازم مربوط ساکت ای بال ، ای شیکل و مهره چشمی | ۳۳۲۰۱۰۰۱ |
|  |  |  | سری | سه عدد مقره بشقابی چینی ۲۰ کیلو ولت با نیروی کشش ۱۲۰۰۰ کیلوگرم و با تمام لوازم مربوط ساکت ای بال ، ای شیکل و مهره چشمی | ۳۳۲۰۱۰۰۲ |
|  |  |  | عدد | میله جلو برنده برای دو عدد مقره بشقابی چینی ۲۰ کیلو ولت با نیروی کششی ۷۰۰۰ کیلوگرم | ۳۳۲۰۱۱۰۱ |